**Раздел ІІ. Технически спецификации**

**ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ТРАКТОРА**

|  |  |
| --- | --- |
| Двигател | Tурбодизел/интерколер/Common Rail или еквивалент |
| Минимално ниво на емисии | Евро 03 B |
| Мощност | От 111 к.с. нагоре |
| Брой цилиндри | 4 бр. |
| Кубатура на двигателя | От 3 300 см3 до 3 400 см3 |
| Скоростна кутия | Синхронизирана с 24+24 електрохидравлични предавки |
| ВОМ | Независим 540/1000 |
| Навесна система | ESP, Аутолифт, Драфтконтрол товароподемност мин 4500 кг |
| Хидравлична система | Мин 50 л/мин до Макс. 60 л/мин |
| Налягане на помпата  | Макс. 165 Бара |
| Хидравлични клапани | 4 двойки |
| Тегло на трактора без тежест | От 4 000 кг до 4 100 кг |
| Предни тежести | От 550 кг до 600 кг |
| Задни тежести | Мин. 320 кг |
| Резервоар за гориво | Мин 125 л |
| Височина на трактора | До 2 900 мм |
| Широчина на трактора | До 1 950 мм |
| Дължина на трактора | От 4 600 мм до 4 700 мм |
| Колесна база | Мин. 2 400 мм |
| Просвет | От 420 мм до 430 мм |
| Гаранционен срок | 36 месеца или 1500 моточаса работа |

**ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА НАВЕСЕН ШРЕДЕР**

|  |  |
| --- | --- |
| Възможност за работа под ъгъл от 45° | Да  |
| Система за прикачване | Триточкова |
| Ротор | Реверсионен |
| Работна широчина  | Мин. 125 см  |
| Самостоятелно тегло | От 860 кг до 880 кг |
| Максимална на дължина на шредера  | От 580 мм до 600 мм |
| Максимална работна височина при изправено положение | Мин. 600 мм |
| Самостоятелен резервоар за хидравлично масло | Мин. 110 л |
| Независима хидравлична система  | с капацитет мин. 72 л/мин - 220 bar |
| Гаранционен срок | 12 месеца  |