**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

# ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата обществена поръчка е осъществяване на доставка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Предмет на обществената поръчка е **„Доставка на компютърно оборудване“ по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Балчик, Каварна и Шабла“ БФП BG05М9ОР001-2.040-0100 – C01.“**

1. **ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО**

Предлаганите технически и функционални характеристики на компютърно оборудване по поръчката трябва да отговарят на минимално изискуемите такива посочени от Възложителя в Техническата спецификация. В техническoтo предложениe задължително условие е да бъдат посочении подробно описани условията на гаранционното обслужване, вкл. гаранционен срок за сервизна поддръжка и технически и функционални характеристики на предлаганото в офертата оборудване.

Към Техническото предложение следва да бъде приложен и снимков материал, визуализиращ вида, вариантите и цветовите комбинации (ако има такива) на всеки един от артикулите на компютърното оборудване.

1. **ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА**

• Предлаганото компютърното оборудване трябва да е ново, неупотребявано и нерециклирано;

• Предлаганото компютърното оборудване трябва да е окомплектовано с всички необходими захранващи, комуникационни и междинни кабели, отговарящи на изискванията на съответните производители и на българските стандарти. Предлаганото компютърно оборудване трябва да има инсталиран софтуер и офис пакет;

• Гаранционен срок и сервизна поддръжка: минимум 24 месеца от датата на монтажа на място от Изпълнителя, който гарантира наличност на резервни части за доставеното компютърното оборудване или подмяната му при проява на дефект през гаранционния период с цел осигуряване на непрекъснатост на работата.;

• Всички конфигурации трябва да включват и необходимите аксесоари, материали за монтаж, закрепване и технологично заземяване на оборудването (където е приложимо);

• Предлаганото компютърното оборудване, всички захранвания и захранващи кабели трябва да бъдат съвместими със стандартната мрежа за електрозахранване в България и със стандартите в ЕС;

• Предлаганото компютърното оборудване да бъде съпроводено с необходимата документация за експлоатация на български език. Изпълнителят е отговорен за инсталиране и въвеждане в експлоатация на доставеното компютърното оборудване и за тестването на всички инсталирани продукти.

1. **ОПИСАНИЕ НА КОМПЮТЪРНОТО ОБОРУДВАНЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Технически параметри | Мярка | К-во |
| 1. | **Компютърна конфигурация включваща:** | | | |
| 1.1. | **Компютър** | **Компютър**  процесор: четириядрен 3.5/3.7 GHz,4MB; диск: SSD250GB NVMe,M.2 ; памет: 8 GB DDR4; Клавиатура и мишка Гаранционен срок – 24 месеца | бр. | 1 |
| 1.2. | **Монитор** | **Монитор**  60,45 см (23,8") 16:9  FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz)  0,274 мм  250 cd/m²  1000:1 статичен  5 000 000:1 динамичен  5 мсек от сиво до сиво Гаранционен срок – 24 месеца | бр. | 1 |
| 2. | **Мултифункционално лазерно устройство**: | Скорост на печат:  Едностранно: до 38 ppm (A4)  Двустранно: До 30,3 ipm (A4)  Метод на печат:  Монохромен лазерен печат  Качество на печат  До 1200 x 1200 dpi  Разделителна способност на сканиране:  Оптична: до 600 x 600 dpi  Подобрена: до 9600 x 9600 dpi  Скорост на сканиране:  Едностранно монохромно: 38 ipm (300 x 600 dpi)  Едностранно цветно: 13 ipm (300 x 600 dpi)  Двустранно монохромно: 70 ipm (300 x 600 dpi)  Двустранно цветно: 26 ipm (300 x 600 dpi)  Дълбочина на цвета при сканиране“  24 bit/24 bit (вход/изход)  Нива на сивото 256 нива  Скорост на копиране:  Едностранно (A4): до 38 ppm  Двустранно (A4): до 30,3 ipm  Време за извеждане на първо копие (FCOT):  ADF (A4): прибл. 6,6 секунди или по-малко  Стъкло документ (A4): прибл. 6,4 секунди  Резолюция, копиране до 600 x 600 dpi  Режими на копиране:  Текст, текст/снимка, текст/снимка (високо качество), снимка ;  Двустранно копиране  2-странно към 2-странно (автоматично)  Тип интерфейс:  USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Директна безжична връзка.  Гаранционен срок – 24 месеца | бр. | 1 |

*Забележка: При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, марка, модел, изискване или друго подобно в настоящата спецификация, в част от нея, както и навсякъде другаде от документацията за настоящата процедура, следва да се има предвид, че е допустимо да се предложи и еквивалент.*