**Техническа спецификация**

На обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на мини футбол, баскетбол и стрийт фитнес в двора на СУ „Асен Златаров“ в гр.Шабла“

**Изисквания към спортните системи и съоръжения:**

**АКРИЛНА СИСТЕМА - 1200 м2**

„Courtsol Tournament“ или еквивалентна– 5 слойна акрилна система за спортни игрища и тенис кортове, състояща се от 3 еластични ( базов и междинни ) слоя и два противохлъзгащи и износоустойчиви завършващи повърхностни слоя. Цялата система позволява инсталацията на спортна повърхност с висока ефективност и издържливост. Цвят – RAL - 6027

Отговаряща на Стандарт **NF P 90-110, ITF classification Category 3, NF 14877:2013 – Синтетични настилки за спортни игрища външни, или еквивалентни**

ЕКО Норми – **Тип 2 NF EN ISO 14021**, или еквивалентни

Реакция на огън – класификация **Bfl-s1** според **EN 13501-1:2007, или еквивалентни**

**STREET FITNESS Уреди:**

Изработени от стоманени електро заварени профили и тръби, с антикорозионно покритие полиестерна антистатична прахова боя против атмосферни влияния. Свързващи елементи и анкерни устройства с антикорозионно покритие.

Сертификат на производителя **ISO 9001:2015 или еквивалентни**

Покриват всички изисквания на директива **2001/95/CE : DIN EN ISO 20957-1:2013, DIN EN 957-2:2003, DIN EN 957-4:2006+A1:2010, или еквивалентни**

**СТАНЦИЯ SFS 001** - вкл. модули: прав лост, дълъг лос, двоен лост, двойни колони.

Размери: Ш:5900мм, Д:400мм, В:2400мм

Едновременна тренировка на 4 човека

**СТАНЦИЯ SFS 004** – вкл. модули: шведска стена, дълъг прав лост, дълъг триъгълен лост, мултифункционален лост, халки, боксова круша, маймунска стълба, 45\*стълба, хендстенд, успоредка, лост за лицеви опори,

Размери: Ш:7300мм, Д:5100мм, В:3200 мм

Едновременна тренировка на 13 човека

**Стъпало за подскок:**

600 - Размери: Ш:1250мм, Д:480мм, В:600 мм

450 - Размери: Ш:1060мм, Д:480мм, В:450 мм

300 - Размери: Ш:870мм, Д:480мм, В:300 мм

**Успоредка самостоятелна:**

Размери: Ш:2370мм, Д:770мм, В:1280 мм

**Пейка мултифункционална:**

Размери: Ш:2040мм, Д:480мм, В:680 мм