**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКИЦИЯ**

**За обект „Текущ ремонт тротоари в населените места на общината с.Горни Лом ул. „Първа” от ОТ 59 до ОТ 62, с.Търговище – ул. „Първа” от ОТ 71 до ОТ 75, с.Протопопинци ул. „Първа от ОТ 13 до ОТ 30, с.Долни Лом – ул. „Първа” от ОТ 80 до ОТ 81”.**

* **Предвидени СРР/СМР**
* **За с.Търговище**

Монтаж на бордюри с размер 15/25/50 легнали на бетонов разтвор. Бордюрите ще се монтират в указания участък.

* **За с.Протопопинци**

Направа на тротоарна настилка с нови плочи с размер 30/30/4. Монтаж на бордюри 15/25/50 на бетонов разтвор. Разбиване на бетон

Зидария от страри бордюри и направа на пешеходен мост от стари жп траверси.

* **За с. Долни Лом**

Направа на тротоарна настилка с нови плочи с размер 30/30/4 . По борда на офор;eния пясъчник се прави изравнителна циментова замазка и сe монтират гумени плочи 40/40/3. Плочите се залепват с лепило.

* **За с.Горни Лом**
* Направа на тротоарна настилка със стари плочи с размер 30/30/4.

**При извършване на СРР/СМР да се спазва актуалната нормативна уредба:**

-Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове към него;

-Закон за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове към него;

-Закон за техническите изисквания към продуктите и „Наредба за съществени изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти”, приета с ПМС №230 от 6.11.2000г.;

-Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

-Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

-Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

**-**Да се спазват устройствените, строителните, санитарните, техническите, екологичните, технологичните и противопожарните правила, норми и нормативи**.**